대기환경보전법 시행규칙 개정(2018.6.28.)에 따른                   (2018.12.17.작성)

충남지역 석탄화력발전소 대기오염물질 배출허용기준

구 분	SOx(ppm)		NOx(ppm)		먼지(mg/S㎥)
	96.6.이전 *보령 1~6호기 태안 1~8호기 당진 1~8호기	96.7.이후 보령 7~8호기 신보령 1~2호기 태안 9~10호기 당진 9~10호기	96.6.이전 *보령 1~6호기 태안 1~8호기 당진 1~8호기	96.7.이후 보령 7~8호기 신보령 1~2호기 태안 9~10호기 당진 9~10호기	01.6.이전 보령 1~6호기 태안 1~8호기 당진 1~8호기	01.7.이후 보령 7~8호기 신보령 1~2호기 태안 9~10호기 당진 9~10호기
2018.12.31.까지	100	80	140	70	25	20
2019.1.1.부터	60	50	70	50	12	10
※ 영흥화력 * ( )속은 인천조례	1~2호기	3~6호기	1~2호기	3~6호기	1~2호기	3~6호기
	45	25	55	15	20	5
	( 40 )	( 23 )	( 50 )	( 15 )	-	-

* 보령화력 1,2호기 적용 4년 유예(SOx, NOx)

※ 영흥화력은 대기환경보전법 시행규칙에서 예외인정 허용기준으로 훨씬 엄격한 허용기준을 적용받는데(이번에 더 강화되지는 않음), 실제로는 인천조례로 조금 더 엄격한 허용기준을 적용받음(먼지 제외).

※ 출처  *보령화력, 당진화력, 태안화력: 대기환경보전법 시행규칙 [별표8] (2018.6.28.개정공포)

*영흥화력: 대기환경보전법 시행규칙 [별표8], 인천광역시 대기오염물질 배출허용기준 조례(2016.11.14.개정공포)